Здесь все коды для смартфонов и телефонов! 

*#06# - IMEI смартфона 

*#0000# - номер прошивки 

ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем форматировать нужно вытащить карту памяти из телефона, иначе она может быть повреждена!!! 

*#7780# - восстановление исходных (рабочих) настроек смарта 

*#7370# - сбросить смарт в заводские настройки (т.е. удаляется весь софт, котакты, календарь и пр. - смарт становится чистым!) 

ВНИМАНИЕ! Для использования последних двух кодов надо будет ввести код блокировки телефона (по умолчанию 12345) 

Hard-Reset ("акробатический", это на крайний случай!!!) Нажмите три клавиши одновременно "Зеленая"(Посыл вызова)+"3"+"*" и не отпуская трех кнопок нажмите на клавишу включения телефона и дождитесь заставки с сообщением о форматировании, которая появится через некоторое время.! 

*#2820# - уникальный адрес Bluetoth-модуля вашего девайса (может понадобиться другим устройствам, которые не умеют отображать имена). 

*#7370925538# - очиска "Бумажника" (для 6600 и выше - в которых есть "Бумажник"). 

*3370# (телефон должен перегрузиться) улучшает качество звука (использование EFR), но уменьшает время работы батареи. 

#3370# сбрасывает качество звука к нормальному (отменяет код *3370#). 

EFR CODEC (Enhanced Full Rate) 

Данная функция при ее включении, по идее, должна значительно улучшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе слегка повышается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 5%). Насколько известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию. Принцип основан на другом алгоритме сжатия речи (ACELP) и занимает более широкую полосу частот. 

*4720# включить Half Rate Codec (HFR) 

#4720# отключить Half Rate Codec (HFR) 

HR CODEC (Half Rate) 

Значительно ухудшает качество речи, но экономит аккумулятор где-то на 30%. Опять же, должен поддерживаться сотовым оператором. 

*#92702689# вход в сервисное меню [*#war0anty#] (Не для series 60) 

Меню: 

1. Показывает серийный номер аппарата 

2. Дата и год производства (например, 0299) 

3. Показывает месяц и год продажи (если установлено). Здесь вы можете установить дату, но будьте внимательны - это можно сделать только один раз за всю жизнь телефона. 

4. Дата последнего ремонта (если таковой производился). 

6. Передает все телефонные номера, картинки и звонки с одного телефона на другой (возможно, в целях восстановления). В моделях с ИК-портом эта процедура работает и через него. 

Переадресация: 

##002# - Отменить все переадресации. 

**004*номер# - Включить переадресацию всех звонков на номер... 

##004# - Перерегистрировать все переадересации (нет ответа, нет приема, занято). 

**21*номер# - Немедленная переадресация всех звонков и активация. 

*21# - Активировать немедленную переадресацию. 

#21# - Отключить немедленную переадрисацию всех звонков. 

*#21# - Проверить состояние переадрисации всех звонков. 

**61*номер# - Активировать переадресацию на номер, если нет ответа. 

*61# - Активировать переадресацию если нет ответа. 

#61# - Отключить переадресацию если нет ответа. 

*#61# - Проверить статус переадресации если нет ответа. 

**62*номер# - Активировать переадресацию на номер если вне зона приема. 

*62# - Активировать переадресацию если вне зоны. 

##62# - Перерегистрировать переадресацию если вне зоны. 

#62# - Отключить переадресацию если вне зоны. 

*#62# - Проверить статус переадресации если вне зоны. 

ФУ запарился *06 Если кто какие коды еще знает просьба написать *03 

разблокировка сим-**05*пук*новый пин*новый пин# 

**04*OldPIN*NewPIN*NewPIN#(Y) - изменить ПИН-код 

**042*OldPIN2*NewPIN2*NewPIN2#(Y) - изменить ПИН2-код 

**052*PUK2*NewPIN2*NewPIN2#(Y) - разблокировать ПИН2-код 

Блокировка звонков 

**33*code#(Y) 

Активировать блокировку всех исходящих звонков 

#33*code#(Y) 

Отключить блокировку всех исходящих звонков 

*#33#(Y) 

Проверить статус блокировки всех исходящих звонков 

**330*code#(Y) 

Активировать блокировку всех звонков 

#330*code#(Y) 

Отключить блокировку всех звонков 

*#330*code#(Y) 

Проверить статус блокировки всех звонков 

**331*code#(Y) 

Активировать блокировку всех исходящих международных звонков 

#331*code#(Y) 

Отключить блокировку всех исходящих международных звонков 

*#331#(Y) 

Проверить статус блокировки всех исходящих международных звонков 

**332*code#(Y) 

Активировать блокировку всех исходящих международных звонков кроме домашней страны 

#332*code#(Y) 

Отключить блокировку всех исходящих международных звонков кроме домашней страны 

*#332#(Y) 

Проверить статус блокировки всех исходящих международных звонков кроме домашней страны 

**35*code#(Y) 

Активировать блокировку всех входящих звонков 

#35*code#(Y) 

Отключить блокировку всех входящих звонков 

*#35#(Y) 

Проверить статус блокировки всех входящих звонков 

**351*code#(Y) 

Активировать блокировку всех входящих звонков при роуминге 

#351*code#(Y) 

Отключить блокировку всех входящих звонков при роуминге 

*#351#(Y) 

Проверить статус блокировки всех входящих звонков при роуминге 

Ожидание звонка 

*43*#(Y) 

Акивировать функцию ожидания звонка 

#43##(Y) 

Отключить функцию ожидания звонка 

*#43#(Y) 

Проверить статус функции ожидания звонка
Секреты для всех телефонов Nokia
Просмотров: 153901

Просмотр версии микропрограммы телефона 

Набрать с клавиатуры: *#0000# - номер версии отобразится на дисплее.

V 5.16

22-06-99

NSM-1

V 5.16 - версия программного обеспечения

22-06-99 - дата 

NSM-1 - код оборудования (модель)

Просмотр IMEI
Набрать с клавиатуры: *#06# - номер IMEI отобразится на дисплее.

SimClock
Позволяет проверить, поддерживает ли ваша SIM-карта режим StopClock. При переводе карты в этот режим заметно снижается энергопотребление и соответственно увеличивается время работы от аккумулятора. Как правило, все современные SIM-карты этот режим поддерживают.

SIM Clock
Stop allowed

Гарантийные коды

*#92702689# [*#war0anty#]

Войти в меню гарантийных кодов. На самом деле они вам не нужны, но вы можете посмотреть их используя стрелки прокрутки меню.

Меню:

1. Показывает серийный номер аппарата

2. Дата и год производства (например, 0299)

3. Показывает месяц и год продажи (если установлено). Здесь вы можете установить дату, но будьте внимательны - это можно сделать только один раз за всю жизнь телефона. :)

4. Дата последнего ремонта (если таковой производился).

6. Передает все телефонные номера, картинки и звонки с одного телефона на другой (возможно, в целях восстановления). В моделях с ИК-портом эта процедура работает и через него.

EFR CODEC (Enhanced Full Rate)

Данная функция при ее включении, по идее, должна значительно улучшить качество передаваемой речи, но, к сожалению, она должна поддерживаться оператором сотовой связи. При ее работе слегка повышается энергопотребление телефона в режиме разговора (около 5%). На сколько мне известно, ни один из российских сотовых операторов не поддерживает эту функцию. Принцип основан на другом алгоритме сжатия речи (ACELP) и занимает более широкую полосу частот.

Наберите *3370# для включения (телефон должен перегрузиться) или #3370# для выключения этой функции.

HR CODEC (Half Rate)

Значительно ухудшает качество речи, но экономит аккумулятор где-то на 30%. Опять же, должен поддерживаться сотовым оператором. Российских сетей, поддерживающих эту функцию мне не известно.

Наберите *4720# для включения (телефон должен перегрузиться)

или #4720# для выключения этой функции.

"Секрет" кнопки "Power" (61хх, 7110)

Если вы кратковременно нажмете на кнопку включения вашего телефона, вы попадете в режим "быстрой смены" профайлов (пользовательских установок). Очень удобная функция, которой лично я часто пользуюсь. Ее "задокументировали" в модели 7110.

"Секрет" 54#

Если вы используете память SIM-карты для хранения записной книжки, то зная точно адрес номера телефона в памяти (номер ячейки в SIM-карте) есть возможность быстро извлечь необходимый номер в буфер набора номера аппарата. Просто наберите номер ячейки (например, 6) и нажмите # (решетку). Номер тут же появится у вас на дисплее.

Ошибка в микрокоде (61хх)

Эта ошибка не приводит ни к каким серьезным последствиям и при обычном использовании телефона "по назначению" не произойдет никогда. Вот последовательность действий, при которой она проявляется - телефон просто перегружается.

1. Войдите в календарь (Menu-8)

2. Сделайте заметку или напоминание

3. Введите какой-нибудь текст в окно редактирования

4. Нажмите и удерживайте кнопку Clear до тех пор, пока текст не очистится, затем нажмите Back.

5. Нажмите 0. Вы вернетесь в основной экран, но на экране появится пробел (который вы конечно же не увидите).

6. Наберите 4 любых цифры (например, 1234).

7. Используя клавиши-стрелки переместите курсор в начало этой строки с цифрами (нажмите 2 раза стрелку вниз).

8. Теперь введите еще 6 любых цифр и нажмите Send (зеленую трубку).

9. Подождите несколько секунд. Телефон начнет мигать подсветкой клавиш и дисплея и в конце концов перезагрузится.

Ответы на некоторые другие вопросы вы сможете получить, прочитав Nokia61xx FAQ by 2Pac.

Монитор Сети (61xx)

Это - скрытое меню в вашем телефоне Нокиа. Если Вы хотите активировать это меню, Вы должны использовать программу которая перепрограмирует некоторые чипы в Вашем телефоне.

Например монитор сети в Нокиа 6110: 

1. Проверьте версию Вашего программного обеспечения. Вы можете продолжать ТОЛЬКО, если Вы имеете 4.33, 4.73 или 5.24!

2. Демонтировать ЕЕпром.

3. Выбирете в программе EEProm (ATMEL В 24C64). 

4. Прочитайте данные с EEProm и сохраните и в резервной копии.

5. Если Вы имеете v4.33, или 4.73 тогда измените адресс 03B8 с 00 на FF. 

6. Если Вы имеете v5-24, тогда изменяются 0378 с 00 на FF. 

7. Запишите новые данные в EEProm, и спаяйте его назад в портативный телефон.

8. Включите Ваш телефон и у Вас появиться новое меню 10. 

Монитор Сети дает Вам следующую информацию: 

Номер(число) Курьера(транспорта) 

Уровень РКс в dBM 

Полученное качество сигнала C1 (критерий потери дорожки, используемый для выбора ячейки и перевыбора). Диапазон --99 к 99 

RLT (перерыв Связи Радио) 

Потеря времени Информация относительно параметров сети 

TMSI (временная Передвижная Идентичность Абонента) 

Идентификация Ячейки (ЯЧЕЙКА ID, номер(число) используемой ячейки) 

MCC (Передвижной Кодекс Страны) 

MNC (Передвижной Кодекс Сети) 

LAC (Кодекс Области местоположения) 

Ciphering (вклвыкл) 

Hopping (вклвыкл) 

DTX (вклвыкл)

Ваша визитная карточка на дисплее:

· Измените меню (Меню 2-7-2-1) вашего поставщика на что - нибудь, что Вы хотите (3 символа максимально)

· Установите единицу телефонной стоимости (Меню 2-7-2-1) на 1 

· Войдите в предел стоимости (Меню 2-7-1-1) подобно вашему телефонному номеру 

· Измените один профиль (Меню 3-...-3) на свое имя 

Как получить новые тоны звонков: 

Набор SMSC (номер центра) +358405202999 

Пошлите СМС со словом: TONES
Пошлите это на номер 99999 

Когда Вы получаете ответ (это будет на языке повышения) Вам прийдет перечень мелодий.

Выбрав одну, отошлите ее на тот же номер.

Через время ВЫ получите мелодию.

Вы можете отредактировать мелодию и затем ввести ее в память телефона!

Если это работает, тот должно написать New ringtone received. 

· Проверять, активизировать или удалять ограничения карты 

· Ввести *pw+1234567890+1 - Provider-Lock status 

· Пресс(печать) *pw+1234567890+2 - Network-Lock status 

· Пресс(печать) *pw+1234567890+3 - Provider(???)-Lock status 

· Пресс(печать) *pw+1234567890+4 - SimCard-Lock status 

· 1234567890 (master code) - 10 десятизначный код, зависещий от IMEI 

Раскрытие Скрытых Меню nokia 6110 

Есть два меню на nokia 6100 рядов, который не позволяется в нормальном режиме, а только появляется, когда некоторые дополнительные принадлежности приспособлены, а именно комплект свободные руки или автомобильный комплект. 

Обратите внимание: что следуя последующим инструкциям Вас могут лишить гарантии, за что я ответственности не несу.

Если Вы посмотрите на нижнюю чать телефона, то увидите 7 контактов.

Включение меню Свободные руки

Если Вы закоротите 1 и 2 контакт то должно появиться слово ' Headset '. Теперь Вам доступно меню 3-6. 

Включить автомобильное меню.

Закоротите контакты 2 и 3 на несколько секунд и у Вас должно появиться слово ' Car ' .

Теперь Вам доступно меню 3-7. 

Удаление Меню

Единственный способ удалять меню состоит в том, чтобы выбрать , выбрать меню востановление фабричных настроек. Когда спрашивается, войдите в ваш код безопасности (по умолчанию это - 12345). Выполнение этого избавит от меню, но также поудаляет полученные мелодии.

Полицейский радар.( NOKIA 5110/6110/6150/8850)

Для того, что бы обнаружить полицейский радар сделайте следующие шаги:

Настройки -"

Секретные настройки -"

Группа -"

Активировать и введите код 00000 затем нажмите О.К

Теперь у Вас на дисплее появится новая эконка, это означает теперь, что если в радиусе 1 км. будет радар, телефон Вам об этом сообщит пиканьем ( как SMS)

Это не работает в некоторых странах!

В некоторых телефонх можно снять SP-Lock прямо через меню телефона!

1) Вставьте карточку другого оператора.

2) Включите телефон и подержите кнопку увеличения громкости более 3 сек.

затем отпустите и Ваш телефон спросит PIN code?

3) Нажмите кнопку "С"

4) Затем нажимайте насколько раз кнопку * и 04*PIN*PIN*PIN#

Телефон напишет Пин-код сменен.

Тепер выключите и включите телефон опять. Он приймет карточку!

